#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
Mcu.Family=STM32F1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
NVIC.ADC1_2_IRQn=true\:3\:0\:true\:false\:true\:true\:true
RCC.MCOFreq_Value=72000000
ProjectManager.KeepUserCode=true
Mcu.UserName=STM32F103T8Ux
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
ADC1.ContinuousConvMode=DISABLE
PA10.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
RCC.PLLCLKFreq_Value=72000000
PA12.GPIOParameters=GPIO_PuPd
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,3-MX_I2C1_Init-I2C1-false-HAL-true,4-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true,5-MX_TIM2_Init-TIM2-false-HAL-true,6-MX_TIM3_Init-TIM3-false-HAL-true,7-MX_ADC1_Init-ADC1-false-HAL-true
PA9.GPIOParameters=GPIO_PuPd
PA11.GPIOParameters=GPIO_PuPd
RCC.ADCFreqValue=12000000
PA11.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PinOutPanel.RotationAngle=0
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
ProjectManager.StackSize=0x400
PD1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
SH.GPXTI2.0=GPIO_EXTI2
Mcu.IP4=SPI1
RCC.FCLKCortexFreq_Value=72000000
Mcu.IP5=SYS
I2C1.IPParameters=I2C_Mode
Mcu.IP2=NVIC
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
Mcu.IP3=RCC
PB4.GPIOParameters=GPIO_ModeDefaultOutputPP
Mcu.IP0=ADC1
PA12.Locked=true
Mcu.IP1=I2C1
PA12.Signal=GPIO_Input
Mcu.UserConstants=
TIM2.ICPolarity_CH2=TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING
SH.S_TIM3_CH2.ConfNb=1
Mcu.ThirdPartyNb=0
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
RCC.HCLKFreq_Value=72000000
Mcu.IPNb=8
TIM2.IPParameters=Channel-Input_Capture2_from_TI2,ICPolarity_CH2,Prescaler
ProjectManager.PreviousToolchain=
RCC.APB2TimFreq_Value=72000000
PB6.Signal=I2C1_SCL
PB6.Mode=I2C
SPI1.CalculateBaudRate=9.0 MBits/s
PA8.GPIOParameters=GPIO_PuPd
Mcu.Pin6=PB1
VP_TIM2_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM2_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin7=PB2
Mcu.Pin8=PA8
Mcu.Pin9=PA9
RCC.AHBFreq_Value=72000000
Mcu.Pin0=PD0-OSC_IN
Mcu.Pin1=PD1-OSC_OUT
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
Mcu.Pin2=PA5
Mcu.Pin3=PA6
TIM3.ClockDivision=TIM_CLOCKDIVISION_DIV1
Mcu.Pin4=PA7
Mcu.Pin5=PB0
ADC1.Channel-0\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_9
ProjectManager.ProjectBuild=false
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
PB2.Signal=GPXTI2
PA8.Locked=true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL9
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.8.3
MxDb.Version=DB.6.0.0
ProjectManager.BackupPrevious=false
PA14.Mode=Serial_Wire
TIM3.Prescaler=2
NVIC.TIM2_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true
File.Version=6
PB7.Signal=I2C1_SDA
PA8.Signal=GPIO_Input
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
ProjectManager.HalAssertFull=false
PB0.Locked=true
ADC1.SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5
ProjectManager.ProjectName=Thermo
RCC.PLLMCOFreq_Value=36000000
Mcu.Package=VFQFPN36
TIM2.Prescaler=5
PA6.Signal=GPIO_Output
PB1.Signal=ADCx_IN9
TIM2.Channel-Input_Capture2_from_TI2=TIM_CHANNEL_2
ProjectManager.ToolChainLocation=
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
PA10.Signal=GPIO_Input
PA15.Signal=GPIO_Input
SH.ADCx_IN9.0=ADC1_IN9,IN9
NVIC.EXTI2_IRQn=true\:2\:0\:true\:false\:true\:true\:true
RCC.APB1TimFreq_Value=72000000
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
SH.ADCx_IN9.ConfNb=1
PA12.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_8
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
VP_TIM3_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
PB3.Locked=true
PB4.Signal=GPIO_Output
PB4.GPIO_ModeDefaultOutputPP=GPIO_MODE_OUTPUT_OD
PA5.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
ProjectManager.ProjectFileName=Thermo.ioc
ADC1.Rank-0\#ChannelRegularConversion=1
PA7.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PD1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
TIM3.Channel-Input_Capture2_from_TI2=TIM_CHANNEL_2
Mcu.PinsNb=24
PA15.GPIOParameters=GPIO_PuPd
TIM3.AutoReloadPreload=TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE
ProjectManager.NoMain=false
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,BaudRatePrescaler
ADC1.IPParameters=Rank-0\#ChannelRegularConversion,Channel-0\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag,master,ContinuousConvMode,NbrOfConversion
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
PD0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
ProjectManager.DeletePrevious=true
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
PA9.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
RCC.FamilyName=M
RCC.ADCPresc=RCC_ADCPCLK2_DIV6
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
SH.S_TIM2_CH2.0=TIM2_CH2,Input_Capture2_from_TI2
PA15.Locked=true
PA11.Locked=true
SH.GPXTI2.ConfNb=1
ProjectManager.TargetToolchain=MDK-ARM V5.27
I2C1.I2C_Mode=I2C_Fast
PA9.Signal=GPIO_Input
SH.S_TIM2_CH2.ConfNb=1
PB5.Locked=true
ProjectManager.RegisterCallBack=
RCC.USBFreq_Value=72000000
VP_TIM3_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM3_VS_ClockSourceINT
PB1.Locked=true
PD0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PA5.Signal=SPI1_SCK
SH.S_TIM3_CH2.0=TIM3_CH2,Input_Capture2_from_TI2
board=custom
TIM3.ICPrescaler-Input_Capture2_from_TI2=TIM_ICPSC_DIV1
ProjectManager.LastFirmware=true
NVIC.TIM3_IRQn=true\:1\:0\:true\:false\:true\:true\:true
RCC.VCOOutput2Freq_Value=8000000
RCC.APB2Freq_Value=72000000
MxCube.Version=6.0.1
VP_TIM2_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
PA10.GPIOParameters=GPIO_PuPd
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
TIM3.ICPolarity_CH2=TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING
TIM3.IPParameters=Channel-Input_Capture2_from_TI2,AutoReloadPreload,ICPolarity_CH2,ClockDivision,Prescaler,ICPrescaler-Input_Capture2_from_TI2
PA9.Locked=true
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
ADC1.NbrOfConversion=1
PA13.Mode=Serial_Wire
ProjectManager.FreePins=false
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,ADCPresc,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,PLLSourceVirtual,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USBFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
ProjectManager.AskForMigrate=true
Mcu.Name=STM32F103T(8-B)Ux
ProjectManager.UnderRoot=false
PB2.Locked=true
Mcu.IP6=TIM2
Mcu.IP7=TIM3
ProjectManager.CoupleFile=false
PB4.Locked=true
PB3.Signal=S_TIM2_CH2
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=72000000
Mcu.Pin22=VP_TIM2_VS_ClockSourceINT
PB5.Signal=S_TIM3_CH2
Mcu.Pin23=VP_TIM3_VS_ClockSourceINT
RCC.TimSysFreq_Value=72000000
Mcu.Pin20=PB7
ADC1.master=1
Mcu.Pin21=VP_SYS_VS_Systick
PA10.Locked=true
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
KeepUserPlacement=false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
PB7.Mode=I2C
PA11.Signal=GPIO_Input
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
ProjectManager.HeapSize=0x200
Mcu.Pin15=PA15
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
Mcu.Pin16=PB3
Mcu.Pin13=PA13
Mcu.Pin14=PA14
Mcu.Pin19=PB6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
Mcu.Pin17=PB4
PA8.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
Mcu.Pin18=PB5
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
ADC1.NbrOfConversionFlag=1
Mcu.Pin11=PA11
Mcu.Pin12=PA12
Mcu.Pin10=PA10
PA15.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
RCC.APB1Freq_Value=36000000
PB0.Signal=GPIO_Output
ProjectManager.DeviceId=STM32F103T8Ux
ProjectManager.LibraryCopy=0
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PA6.Locked=true
