Те, кто пользуется изодинамическими стереотелефонами с низким входным сопротивлением, такими как ТДС-7, ТДС-15 или аналогичными вражескими (Rвх = 8~32 Ом), наверняка заметили, как паршиво они звучат с большинством аппаратов. Вариант схемы телефонного усилителя, который хорошо работает как с указанными стереотелефонами, так и с другими, показан на рисунке. Изначально эта схема разрабатывалась для замены телефонного усилителя в магнитофоне ВЕГА-МП122С. Схема предельно проста, собирается за один вечер и не требует регулировки.

[image: image1]Питание усилителя двухполярное (+/- 9~15 В). Емкости на питании примерно по 10мкФ. Сопротивление на выходе усилителя должно быть равно входному сопротивлению стереотелефонов (на схеме указано 10 Ом). Коэффициент усиления примерно 4. Полоса 20-20000. Входное сопротивление более 20 кОм.
